**项目名称：金华市中心医院多联机空调机组新增及改造工程招标项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **型号、规格** | **备注** | **使用部门** |
| 空调机组室外机 | 1台 | 全直流变频多联室外机；制冷量：14KW；制热量：16.5KW；噪音：54dB；制冷功率：3.8KW；制热功率：4KW；电源规格：220V-50Hz |  | **静脉配置中心（8号楼一层）** |
| 多联空调室内机 | 2台 | 多联天井式室内机；制冷量：7.1KW；制热量：8KW；电辅热：1.4KW；噪音（H/L)：39/34dB；耗电量：0.09KW；风量：1180m³/h；主体尺寸：840\*840\*240；面板尺寸：950\*950\*65；电源规格：220V-50Hz |  |
| 铜管主管 | 32米 | 铜管主管超长部分材料 |  |
| 安装材料费 | 1项 | 分歧管、铜管、保温材料、架子等各种材料 |  |
| 拆除内机 | 2台 | 拆除格力多联机空调室内机风管机1台、四面出风机1台 |  | **放射科DR6机房及操作间（2号楼零层）** |
| 抽真空补加氟 | 1项 | 格力多联机组抽真空补加氟 |  |
| 原系统新增空调室内机 | 1台 | 格力多联空调室内机，天井式GMV-N45T/A，多联天井式室内机；制冷量：4.5KW；制热量：5KW；电辅热：0.7KW；噪音（H/L)：37/32dB；耗电量：0.075KW；风量：830m³/h；主体尺寸：840\*840\*190；面板尺寸：950\*950\*65；电源规格：220V-50Hz |  | **门诊西药房（3号楼一层）** |
| 内机移机 | 1台 | 移机格力多联机空调室内机 |  |
| 抽真空补加氟 | 1项 | 格力多联机抽真空补加氟 |  |
| 安装材料费 | 1项 | 分歧管、铜管、保温材料、架子等各种材料 |  |
| 原系统新增空调室内机 | 3台 | 格力多联空调室内机，天井式GMV-N36T/A，多联天井式室内机；制冷量：3.6KW；制热量：4KW；电辅热：0.7KW；噪音（H/L)：37/32dB；耗电量：0.075KW；风量：610m³/h；主体尺寸：840\*840\*190；面板尺寸：950\*950\*65；电源规格：220V-50Hz |  | **康复治疗中心（4号楼十层）** |
| 抽真空补加氟 | 1项 | 格力多联机抽真空补加氟 |  |
| 安装材料费 | 1项 | 分歧管、铜管、保温材料、架子等各种材料 |  |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、包装、材料费、人工费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”工程，投标人投标前必须现场查看；投标公司必须具备相应作业服务资质。室内机吊顶开孔及修复由招标人负责，空调电源线由招标人负责，空调主机的基础由招标人负责施工，尺寸由投标人提供。**  **预算费用为：人民币陆万伍仟元。** | | | | |

**经办人：戴俊杰**

**日 期：2019 年8月12日**