**金华市中心医院屋面爬梯、护笼，机房挡鼠板等改造项目**

**招标需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **型号、规格** | **具体部位** | **使用部门** |
| 步梯1 | 6个步梯 | 一个步梯含四个踏步x290/步=1160元/个；步梯：整体框架采用75x45/1.5厚201不锈钢方管；踏步采用38x38/1.5厚201不锈钢方管 | 3号楼楼顶南楼梯口往冷却塔方向；5号楼四楼屋面西边往净化机组处；5号楼空调机房内部；7号楼楼顶冷却塔西边管道旁边；8号楼楼顶冷却塔与电梯机房交接处；6号楼屋面风机边1个。 | **总务处** |
| 爬梯 | 约40米 | 爬梯：整体采用50x50/1.5厚201方管 | 4号楼楼顶西边墙上上水箱约6米高；7号楼8号楼屋面连接处约5米；4号楼地下室水泵房爬梯延长约2米；7号楼屋顶东边炮楼约5米；7号楼屋顶西边炮楼约8米；8号楼消防水箱约4米。 |
| 护笼 | 约65米 | 护笼：整体采用30x30/1.5厚201方管 | 所有爬梯处均需制作护笼，另外原来屋面有约7个爬梯无护笼也许安装护笼。 |
| 步梯2 | 2个步梯 | 一个步梯含四个踏步x290/步=1160元/个；步梯：整体框架采用75x45/1.5厚201不锈钢方管；踏步采用38x38/1.5厚201不锈钢方管 | 5号楼四楼空调机房处内外屋面处。 |
| 挡鼠板 | 16个 | 1.2厚304不锈钢板，固定用1.5厚u型不锈钢槽 | 16处机房门洞口均需制作。 |
| 铁门开门洞 | 1扇 | 原大铁门上切割开洞口，对洞口边采用不小于30\*30mm方管一周加固，内做600mm\*1800mm小门、带锁、拉手、合页等一切主副材 | 锅炉房靠明月街进出大门 |  |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、辅材、包装、材料费、人工费、运输、装卸、差旅、住宿、车费、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、机械、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。**  **预算费用为：人民币肆万元。** | | | | |

**经办人：戴俊杰**

**日 期：2023年05月08日**