金华市中心医院定制不锈钢水池采购项目比选需求

项目负责人：总务处 戴先生 0579-82337051

# 1、项目概况

使用科室根据自身实际使用需求，场地改造后需定制不锈钢水池一批，现根据新场地实际使用情况规划，计划定制3组。

# 2、项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **尺寸规格**  **(宽\*深\*高)** | **品牌要求** | **配置要求** | **单位** | **数量** |
| **1** | DSA双人位定做不锈钢洗手池 | 1610\*550\*1700mm（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） | 投标人投标时注明使用板材品牌 | 整体框架采用1.2mm厚及以上304不锈钢材质制作，底部须加调节站脚，牢固稳定及耐用，配置感应水龙头两个，出水量大且稳定，台面预留洗眼器安装孔位，后背配置墙面镜子。含测量、定制主副材料、人工、安装、运费、搬运、税、安全生产等一切费用。 | 组 | 1 |
| **2** | DSA双人位定做不锈钢拖把池 | 1500\*600\*700mm/1300mm（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） | 整体框架采用1.2mm厚及以上304不锈钢材质制作，水池高度需高于700mm，后背按现场条件做整体背板，水池上方有可挂拖把的挂钩，配置两个高弯水龙头及一个可抽拉水龙头，两侧墙面配置1.0mm厚及以上304不锈钢板。含测量、定制主副材料、人工、安装、运费、搬运、税、安全生产等一切费用。 | 组 | 1 |
| **3** | 核医学科单人位定做不锈钢洗手池 | 550\*620\*800mm/930mm异形不锈钢洗手池（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） | 整体框架采用1.2mm厚及以上304不锈钢材质制作，配置感应水龙头，出水量大且稳定，水池靠背做整体挡板高度130mm。含测量、定制主副材料、人工、安装、运费、上下楼、税、安全生产等一切费用。 | 组 | 1 |

备注：1、现场安装时做好现场的成品保护。2、根据现场实际使用需求出图，按招标人确认尺寸定制后安装。

# 3、项目预算

**项目预算壹万陆仟元整（16000.00元）。**投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后工程所需的材料费、人工费、辅材、包装、运输、装卸、搬运、上下楼、劳务、保险、管理费、售后、培训、利润、材料采管、设备机械、勘察测量、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等一切费用。

# 4、付款方式

（1）施工结束并经验收合格后，采购人凭中标人开具的正式发票支付合同价款的95%；项目验收合格贰年后且无遗留问题支付合同价款的5%。

（2）采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供有效发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

# 5、交付要求

交付期：接到采购人通知后20日内完成所有施工工作。

# 6、服务及施工要求

（1）中标人需提供不少于 贰 年的质保期，自施工完成交付至使用科室接收之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。在质保期内，中标人应对施工项目的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）质保期内，中标人需提供24小时电话支持服务。中标人接到采购人通知后2个小时内响应，4个小时内排除故障。

（3）在质保期结束时，中标人需施工项目区域进行一次全面的维修和维护。

（4）中标人必须严格按照国家相关行业标准、技术要求进行施工，按时保质保量完成，质量标准须达到合格以上。

（5）现场安装施工作业时间必须为周日或夜间施工。

# 7、安全生产要求

（1）中标人应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全。

（2）现场施工期间严格遵守采购人相关规章要求，做好防火防水，及做到文明施工。

（3）施工期间不得影响采购人的正常医疗工作运营。如：材料的运输错开病人高峰期，材料的堆放不能影响消防及病人通道等。

（4）施工期间发生的一切质量及生产安全问题均由中标人全权负责，包括过程中对其他方造成的损失。

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **尺寸规格**  **(宽\*深\*高)** | **板材品牌** | **单位** | **数量** | **价格（元）** | **质保期**  **（年）** | **供货期**  **（天）** |
| **1** | DSA双人位定做不锈钢洗手池 | 1610\*550\*1700mm（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） |  | 组 | 1 |  |  |  |
| **2** | DSA双人位定做不锈钢拖把池 | 1500\*600\*700mm/1300mm（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） | 组 | 1 |  |  |
| **3** | 核医学科单人位定做不锈钢洗手池 | 550\*620\*800mm/930mm异形不锈钢洗手池（大致尺寸仅供参考，具体按现场实际测量为准） | 组 | 1 |  |  |
| 本项目总金额为 元 | | | | | | |  |  |