金华市中心医院零星钢制门采购更新服务项目比选需求

项目负责人：总务处 戴先生 0579-82337051

# 1、项目概况

金华市中心医院院区内因发展需求，1、需进行局部改造施工，部分改造由院内零星服务用工等自行完成，改造时涉及钢质门安装的需采购钢质门；2、院内部分区域：如污物电梯前室、楼梯间、公共过道等处经常发生钢制防火门严重破损情况，破损程度严重无法维修处需更新；3、部分消防规定需改造更新及新增钢制防火门。

# 2、项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌要求** | **配置要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 普通钢质门  |  | （1）钢板厚度:前板0.8mm\*后板0.8mm\*门框1.2mm（2）颜色款式：按甲方指定五金：不锈钢合页，钢质优等品锁具 | ㎡ | 约25 |
| 2 | 乙级防火门 | （3）钢板厚度:前板0.8mm\*后板0.8mm\*门框1.5mm，采用知名品牌钢板；（4）颜色款式:按招标人要求门扇厚度:5-7cm（5）五金：不锈钢合页，钢质优等防火锁具（符合国家消防验收标准） | ㎡ | 约33 |
| 3 | 甲级防火门 | （6）钢板厚度：前板1.0mm\*后板1.0mm\*门框2.0mm，采用知名品牌钢板；（7）颜色款式:按采购人要求（8）门扇厚度：5-7cm（9）五金：不锈钢合页，钢质优等防火锁具（符合国家消防验收标准） | ㎡ | 约30 |

备注：1、现场安装时需做好现场的成品保护。

★2、项目为按实际需求分批次采购项目，每次接到采购人书面通知需求后，供货方定制施工前必须进场测量，测量尺寸有误导致门扇无法安装或由尺寸误差导致的一切问题由投标人自行负责。

钢质管道井门不足1.2平方米按1.2平方米计算；单门不足2平方米按2平方米计算；子母门不足2.46平方米按2.46平方米计算；对开门不足3.075平方米按3.075平方米计算。

# 服务期限

自合同签订之日起一年或合同执行金额达到项目预算金额（80000.00元），以先到者为准。若中标人履约情况良好，且在不违反法律法规的前提下，经双方同意，可以续签一年合同。

# 3、项目预算

项目预算80000.0元整。投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后工程所需的材料费、人工费、辅材、前期测量、包装、旧门拆除及搬运（搬运至甲方指定堆放点）、安装费、灌浆、搭拆脚手架、玻璃胶、运输、装卸、劳务、管理、售后、培训、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项费用（不含旧门外运处置费）。

# 4、付款方式

（1）按批次分次验收结算，每批次由招标人验收合格后支付该批次实际验收测量价款的100%。

（2）采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供有效发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

5、交付要求

按采购人书面通知需求对现场进行测量后定制供货，总工期不超过35日历天，安装完毕后向采购人申请验收。（采购清单中的数量为估算数量，实际采购数量以采购人每次书面通知为准）。

# 6、服务及施工要求

（1）中标人需提供不少于 壹 年的质保期，自 验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。在质保期内，中标人应对施工项目的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）质保期内，中标人需提供24小时电话支持服务。中标人接到采购人通知后2个小时内响应，4个小时内完成应急处理排除故障。

（3）在质保期结束时，中标人需施工项目区域进行一次全面的维修和维护。

（4）中标人必须严格按照国家相关行业标准、技术要求进行施工，按时保质保量完成，质量标准须达到合格以上。

# 7、安全生产要求

（1）中标人应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全。

（2）现场施工期间严格遵守采购人相关规章要求，做好防火防水，及做到文明施工。

（3）施工期间不得影响采购人的正常医疗工作运营。如：材料的运输错开病人高峰期，材料的堆放不能影响消防及病人通道等。

（4）施工期间发生的一切质量及生产安全问题均由中标人全权负责，包括过程中对其他方造成的损失。

# **8、履约保证金**

（1）签订合同后3个工作日内，中标人应向采购人支付合同总价的1%的履约保证金，作为中标人认真履行合同条款的保证。中标人可以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式提交。履约保证金在最后一次工程验收合格满一年无遗留问题后退还。

（2）采购人没有履行合同项中约定的责任和义务所承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔货款中扣除。

**9、质量要求**

（1）所有钢质防火门颜色均按采购人要求。

（2）所有钢制防火门必须是全新未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（3）中标人必须保证防火门能通过消防部门及相关部门验收，**并出具防火门合格证及铭牌安装等相关资料**。

# 报价单模版：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **单位** | **单价（元）** | **质保期（年）** |
| 1 | 普通钢质门  |  | ㎡ |  |  |
| 2 | 乙级防火门 |  | ㎡ |  |
| 3 | 甲级防火门 |  | ㎡ |  |