**总务处招标项目要求**

**项目名称：金华市中心医院空压机维护、原洗涤中心设备拆除项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 压力等级(Mpa) | 整定压力(Mpa) |
| 1 | 铜球阀 | DN15 | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 压力表 | 0~10 | 只 | 14 |  |  |
| 3 | 安全阀 | A27W-16T DN15 | 只 | 14 | 0.7~1.0 | 1 |
| 4 | 安全阀 | A28X-16T DN20 | 只 | 4 | 0.7~1.0 | 0.52 |
| 5 | 安全阀 | A28X-16T DN15 | 只 | 2 | 0.7~1.0 | 0.86 |
| 6 | 不锈钢内接 | DN15 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 洗涤设备拆除安装 | 详见现场 | 组 | 2 |  |  |
| **注：报价需包含材料、人工、定制、安装施工、检测费（整定费）、运费、辅材（耗材），机械，临时设施，综合管理费，脚手架拆装费用，税，现场围护，安全生产等一切费用**  **预算费用为：人民币壹万壹仟元。** | | | | | | |