**总务处招标项目需求**

**项目名称：金华市中心医院6号楼空气主管道采购安装工程项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **技术参数** | **备注** | **使用部门** |
| 医用不锈钢管 | 约230米 | 采用304医用不锈钢管定制，直径57mm\*厚2.5mm | **1、以上数量仅供参考，具体以现场实际勘察测量为准； 2、含吊顶等拆除恢复，墙地面金刚穿孔等；****3、必须按规范标准安装管道支架；****4、具有相应安装资质的营业执照** | **总务处** |
| 不锈钢弯头 |  约 30个 | 采用304医用不锈钢管定制，直径57mm\*厚3mm |
| 三片阀 | 约2个 | 材质为0Cr18Ni9不锈钢，密封性强，压力1.6MPa，使用温度-40℃～+80℃ |
| 大流量空气减压箱 | 约2个 | 进口压力0.8MPa ；减压后出口压力0.4-0.5MPa(可调) 出口流量≥50m3/h ；3.双路减压装置设计一用一备；出口设有安全阀确保出口压力符合使用要求 |
| 管道试压吹扫 | 约230米 | 对整根管道进行试压并吹扫 |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、角铁支架和油漆、架子、辅材、包装、材料费、人工费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、机械、勘察、临时围护施工、临时设施、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。****预算费用为：人民币玖万元。** |

**经办人：戴俊杰**

 **日 期：2021 年6月27日**