**总务处招标项目需求**

**项目名称：金华市中心医院沥青地面施工工程项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **技术参数** | **备注** | **使用部门** |
| 细石粒沥青地面施工 | 约300平方 | 5cm厚AC-10细粒式沥青浇筑压实，必须保证沥青密实度、浇筑后地面牢固度，热拌热铺的密级配碎石混合料经久耐用，强度高，整体性好 | **1、以上数量仅供参考，具体以现场实际勘察测量为准； 2、施工场地通道尺寸约2.5米且车辆无法直接进入，需二次转运。** | **总务处** |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、辅材、包装、材料费、人工费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、机械、勘察、临时围护施工、临时设施、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。****预算费用为：人民币叁万元。** |

**经办人：戴俊杰**

 **日 期：2021 年7月11日**