**金华市中心医院8号楼二楼简易手术间设备带改造项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **型号、规格** | **备注** | **使用部门** |
| 豪华设备带 | 4.8米 | 豪华型大板 | **投标前必须进行现场实地勘察；部分材料品牌必须与手术室内在用相同或相容。** | **手术室** |
| φ10×1.0紫铜管 | 80m | φ10×1.0 材质TP2，配紫铜管件（含弯头/直接/三通） |
| φ15×1.0紫铜管 | 50m | φ15×1.0 材质TP2，配紫铜管件（含弯头/直接/三通） |
| φ8×1.0紫铜管 | 10m | φ8×1.0 材质TP2，配紫铜管件（含弯头/直接/三通） |
| 氧气终端 | 4个 | 德式 |
| 吸引终端 | 4个 | 德式 |
| 空气终端 | 4个 | 德式 |
| 氮气终端 | 4个 | 德式 |
| 二氧化碳终端 | 4个 | 德式 |
| 国标电源插座 | 16只 | 五孔插座（2+3孔）含线路(带套管)；220V/10A |
| 漏电保护器 | 2只 | 优等品牌 |
| 维修阀 | 8个 | DN8 |
| 安装施工费 | 1项 | 含吊顶扣板拆除恢复等一切施工 |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、辅材、包装、材料费、人工费、运输、装卸、差旅、住宿、车费、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、机械、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。**  **预算费用为：人民币壹万捌仟元。** | | | | |

**日 期：2023年04月10日**