**金华市中心医院1号楼、5号楼护士站柜体饰面板修复更新施工项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **型号、规格** | **备注** | **使用部门** |
| 护士站柜体破损饰面板修复更新施工 | 约80平方 | 原护士站台面起皮、破损严重，需拆除更新，原饰面板拆除，新饰面板基材采用1mm厚B1级防火阻燃板，经过环保牛皮纸浸泡酚醛树脂高温高压，不起边，不起泡、具有耐高温、耐刮抗渗透，耐腐蚀、防菌防潮、不褪色。辅材选用高档环保胶，不添苯、甲苯、二甲苯等有害溶剂，粘结力强、耐久性佳，提供产品检验报告，本项目含旧板铲除、主辅材、测量、安装、税费等一切费用。 |  | **总务处** |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、辅材、拆除清理费、人工安装费、采管、运输、上下楼、装卸、机械设备、劳务、保险、管理、利润、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。**  **预算费用为：人民币壹万柒仟元。** | | | | |