金华市中心医院院内消防报警系统改造项目

比选需求

# 项目概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **内容** |
| 1 | 金华市中心医院原配餐中心一楼和三楼消防报警系统改造项目 | 该建筑原先未设置消防报警设施，一楼原用途为工程部、仓库等场所，经过改造后为被服洗衣房等场所，三楼现用途为办公室，根据消防安全规范增加消防报警设施。 |
| 2 | 金华中心医院第三食堂1-4层消防报警系统改造项目 | 第三食堂1层为厨房、职工服务中心，2层为餐厅、操作间，3层为餐厅，4层为办公室、食堂员工休息室。该建筑原先未设置消防报警设施，根据现行消防安全规范，计划在该楼重点部位安装消防报警系统，含厨房、职工服务中心、操作间、食堂员工休息室、办公室等。 |

# 2、项目清单

## 2.1 金华市中心医院原配餐中心一楼和三楼消防报警系统改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **中心医院原配餐中心一楼总务仓库、三楼物管办公室增加消防报警设备项目清单** | | | | |
|
| **序号** | **材料名称** | **数量**  **（预计）** | **单位** | **推荐品牌** |
| 1 | 烟感JTY-GD-G3X | 50 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 2 | 手动报警按钮GST9122B | 8 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 3 | 声光报警器HX-240B | 8 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 4 | 消火栓按钮GST9123B | 6 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 5 | 广播扬声器3W | 10 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 6 | 广播模块GST-LD-8305A | 2 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 7 | 火灾显示盘ZF-500Z | 2 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 8 | 短路隔离器 | 3 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 9 | 消防接线端子箱 | 2 | 个 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 10 | 安全出口指示牌220V | 5 | 只 | 瑞辉、泛海三江、敏华 |
| 11 | 双头应急灯220V | 8 | 只 | 瑞辉、泛海三江、敏华 |
| 12 | 疏散指示标志灯220V | 8 | 只 | 瑞辉、泛海三江、敏华 |
| 13 | DN20金属线管 | 650 | 米 | 天一、泰瑞安、宏发 |
| 14 | 86型金属接线盒 | 126 | 只 | 优质材料 |
| 15 | NH-RVS2x1.5电线 | 1800 | 米 | 六环、菊花、中策 |
| 16 | NH-BV2x2.5电线 | 300 | 米 | 六环、菊花、中策 |
| 17 | 调试费 | 1 | 项 |  |
| 18 | 人工费 | 40 | 人工 |  |
| 19 | 税金 | 1 | 项 |  |

备注：上述品牌仅为推荐品牌，供应商可提供推荐品牌同档次或更高档次的产品。本项目报价包括但不仅限于货物材料费、施工人工费、辅材（自流平、胶水等）、包装、工具费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、设备机械、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。

## 2.2 金华中心医院第三食堂1-4层消防报警系统改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **金华中心医院第三食堂1-4层消防报警系统改造项目** | | | | |
|
| **序号** | **设备名称** | **数量**  **（预计）** | **单位** | **品牌** |
| 1 | 烟感 JTY-GD-G3X | 46 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 2 | 温感 JTY-GD-G3N | 19 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 3 | 手报 GST9122B | 8 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 4 | 接线端子箱 | 4 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 5 | 火灾显示盘 ZF-500Z | 4 | 只 | 海湾、泛海三江、青鸟 |
| 6 | DN20线管 | 200 | 米 | 宏发、天一、泰瑞安 |
| 7 | NH-RVS电线 2\*1.5 | 500 | 米 | 菊花、六环、中策 |
| 8 | 100x100桥架 | 70 | 米 | 明昌、长江、久固 |
| 9 | NH-KVV8x1.5电缆 | 160 | 米 | 菊花、六环、中策 |
| 10 | 86型线盒 | 70 | 只 | 优质材料 |
| 11 | 人工 | 6 | 天 |  |
| 12 | 税金 | 1 | 项 |  |

备注：上述品牌仅为推荐品牌，供应商可提供推荐品牌同档次或更高档次的产品。本项目报价包括但不仅限于货物材料费、施工人工费、辅材（自流平、胶水等）、包装、工具费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、设备机械、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。

# 3、项目预算

本项目金华市中心医院预算60000.00元（陆万元整），投标人总报价不得超过本项目预算。本项目报价为一次性包干价。

# 4、付款方式

（1）工程施工结束并经验收合格后，采购人凭中标人开具的正式发票支付实际完成总金额的90%；项目验收合格一年后支付实际完成总金额的10%。

（2）采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供有效发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

（3）当合同数量与实际数量不一致时，中标人应根据实际完成工程量供货，合同的最终结算金额按实际完成工程量乘以成交单价进行计算。

# 5、交付要求

（1）交付期：合同签订完成并收到采购人通知10日内完成所有供货、定制及施工工作。

（2）因现场场地目前已经在使用中，考虑场地的特殊性，施工时间如下：

项目一：一、二楼施工时间为18:00-第二天8:00施工，三、四楼中午11:00-12:30不允许施工，其他时间可施工。若操作有噪音的工程需在22点之前结束施工。

项目二：现场施工时间必须安排在17:30-第二天8:00施工、若操作有噪音的工程需在22点之前结束施工。

# 6、服务及施工要求

（1）中标人需提供不少于 壹 年的质保期，自施工完成交付至使用科室接收之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。在质保期内，中标人应对施工项目的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）质保期内，中标人需提供24小时电话支持服务。中标人接到采购人通知后1个小时内响应，2个小时内排除故障。

（3）在质保期结束时，中标人需施工项目区域进行一次全面的维修和维护。

（4）中标人必须严格按照国家相关行业标准、技术要求进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

# 7、安全生产要求

（1）中标人应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全。

（2）施工期间严格遵守采购人相关规章要求，做好防火防水，及做到文明施工。

（3）施工期间不得影响采购人的正常医疗工作运营。如：材料的运输需做好电梯防护和错开病人高峰期，材料的堆放不能影响消防及病人通道等。

（4）施工期间发生的一切质量及生产安全问题均由中标人全权负责，包括过程中对其他方造成的损失。

# 报价单1：项目一次性包干价报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **一次性包干价（元）** |
| **1** | **金华市中心医院原配餐中心一楼和三楼消防报警系统改造项目** |  |
| **2** | **金华中心医院第三食堂1-4层消防报警系统改造项目** |  |
| **总价（元）** | |  |
| **质保期（年）** | |  |

# 报价单2：项目品牌报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 编号 | 材料名称 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 金华市中心医院原配餐中心一楼和三楼消防报警系统改造项目 | 1 | 烟感JTY-GD-G3X | 只 |  |
| 2 | 手动报警按钮GST9122B | 只 |  |
| 3 | 声光报警器HX-240B | 只 |  |
| 4 | 消火栓按钮GST9123B | 只 |  |
| 5 | 广播扬声器3W | 只 |  |
| 6 | 广播模块GST-LD-8305A | 只 |  |
| 7 | 火灾显示盘ZF-500Z | 只 |  |
| 8 | 短路隔离器 | 只 |  |
| 9 | 消防接线端子箱 | 个 |  |
| 10 | 安全出口指示牌220V | 只 |  |
| 11 | 双头应急灯220V | 只 |  |
| 12 | 疏散指示标志灯220V | 只 |  |
| 13 | DN20金属线管 | 米 |  |
| 14 | 86型金属接线盒 | 只 |  |
| 15 | NH-RVS2x1.5电线 | 米 |  |
| 16 | NH-BV2x2.5电线 | 米 |  |
| 17 | 调试费 | 项 | / |
| 18 | 人工费 | 人工 | / |
| 19 | 税金 | 项 | / |
| 2 | 金华中心医院第三食堂1-4层消防报警系统改造项目 | 编号 | 设备名称 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 烟感 JTY-GD-G3X | 只 |  |
| 2 | 温感 JTY-GD-G3N | 只 |  |
| 3 | 手报 GST9122B | 只 |  |
| 4 | 接线端子箱 | 只 |  |
| 5 | 火灾显示盘 ZF-500Z | 只 |  |
| 6 | DN20线管 | 米 |  |
| 7 | NH-RVS电线 2\*1.5 | 米 |  |
| 8 | 100x100桥架 | 米 |  |
| 9 | NH-KVV8x1.5电缆 | 米 |  |
| 10 | 86型线盒 | 只 |  |
| 11 | 人工 | 天 | / |
| 12 | 税金 | 项 | / |